Cerinte aviz cale de acces

1. Cerere de eliberare a acordului;
2. Copie a actului de identitate, in cazul persoanelor fizice;
3. Copie a Certificatului unic de inregistrare, in cazul persoanelor juridice sau a celor fizice inmatriculate’
4. Copie a actelor de proprietate (sau contract de inchiriere, locatiune, concesionare) pentru terenul pe care se executa lucrarea;
5. Daca amplasamentul este pe un sector de drum in/sau in curs de reabilitare, se va obtine punctul de vedere al proiectantului si consultantului, privind modul in care terenul este sau nu afectat de lucrarile prevazute a se executa in cadrul viitorului proiect;
6. Proiectul tehnic cu:
a) Memoriu de prezentare al lucrarii, din care sa rezulte:
· locatia amplasamentului in cadrul drumului public;
· descrierea sumara a constructiilor din incinta(existente si proiectate), a activitatii ce urmeaza a se desfasura, cu implicatii asupra traficului rutier (traficul estimat generat de obiectiv);
· descrierea amenajarii accesului la drumul public (racordare simpla; cu benzi de accelerare si decelerare), care se va realiza conform normativelor in vigoare;
· modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale in zona accesului si in incinta;
· modul de asigurare a semnalizarii rutiere aferente obiectivului, (semnalizare verticala conform STAS 1848-1/2011si semnalizeaza orizontala , conform STAS 1848-7/2004;
· modul de asigurare a locurilor de parcare.
b) Plan de incadrare in zona, la o scara convenabila (1:2000 pe care se va evidentia amplasamentul);
c) Plan de situatie , original, in care se vor figura:
· Traseul existent al drumului cu toate elementele geometrice, vecini pe o distanta de 25 de m stanga-dreapta si vis-a-vis fata de pozitia kilometrica la care se doreste amplasarea obiectivului;
· Amplasamentul constructiilor (existente si propuse), cu precizarea distantei fata de axa si marginea partii carosabile a drumului public;
· Modul de organizare a circulatiei (desfasurarea traficului) in incinta;
· Spatiul desemnat pentru parcare , cu figurarea locurilor si dimensiunile acestora;
· Semnalizarea verticala si orizontala aferenta accesului, care trebuie sa fie corelate.
Solutia de amenajare la drumul publicse va corela , daca este cazul cu cea de la obiectivele avizate in zona sau care sunt in curs de avizare (corelarea se va realiza si in intravilan , prin identificare la fata locului, daca nu exista situatia inregistrata a acceselor).

       Proiectul tehnic va fi intocmit, semnat si verificat de un inginer de specialitate (inginer de drumuri).
